**Aufgabenblatt 4**

*Julian Bertol*

1d)

Zunächst muss git installiert werden, damit das git-repository heruntergeladen werden kann.

git clone -b oldstable\_20211118 --depth=1 <https://github.com/raspberrypi/linux>

2 a)

find . -name "bcm2710-rpi-3-b.dts" -print

Ich habe das Modell 3-b. Wenn ich das Modell 3-b-plus hätte wäre es die datei bcm2710-rpi-3-b-plus.dts

Das Packet flex fehlt

3 a)

Version: Linux target085.local 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Nov 26 12:21:37  
 GMT 2020 armv7l GNU/Linu

Build Datum: 26. November 2020

3 b)

mv kernel7.img KERNEL7\_Backup.img

3 c)

Ein Bild, das Text, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung